OBR-1

|  |  |
| --- | --- |
| Predračun št. |  |

Ponudnik s podpisom tega obrazca izjavlja, da je preučil dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom in da je pripravljen sprejeti vse pogoje. Ponudnik s podpisom te izjave kazensko in materialno odgovarja, da ponujeno blago izpolnjuje zahteve naročnika ali boljše.

Predmet naročila je Nakup, dobava in instalacija raziskovalnega, popolno motoriziranega pokončnega mikroskopa za preiskave v presevni svetlobi in fluorescenco v odbiti svetlobi naročnika UL, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana.

Ponudnik se zavezuje izvesti to javno naročilo za znesek (vsi zneski so v EUR):

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna vrednost brez DDV** |  |
| **DDV** |  |
| **Skupna vrednost z DDV**  |  |

V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

Dodatne tehnične značilnosti za popolno motoriziran mikroskop za preiskave v presevni svetlobi in fluorescenco v odbiti svetlobi[[1]](#footnote-1):

|  |  |
| --- | --- |
| Programski modul za podaljšano globinsko ostrino, kjer sistem samodejno določi optimalni korak posameznega zajema v Z osi, glede na povečavo objektiva in numerično aperturo. | DA NE |
| LED fluorescenčna osvetlitev s 4 LED diodami. Vzbujanje pri valovnih dolžinah: 385 nm, 475 nm 555 nm in 630 nm. Življenjska doba posameznih LED diod vsaj 15.000 ur. Intenziteta linearno nastavljiva od 1 – 100 %.  | DA NE |
| 10 mestni reflektorski revolver z avtomatskim prepoznavanjem vstavljenih filtrov | DA NE |
| Programska oprema vsebuje funkcijo »uporabi ponovno«, kjer se samo s pritiskom na gumb vsi pogoji zajemanja slike - vključno z vsemi motoriziranimi komponentami mikroskopa in nastavitve kamere samodejno prilagodijo zajeti sliki, kar zagotavlja slikanje pri popolnoma ponovljivih pogojih | DA NE |

Izjavljamo:

1. Strinjamo se, da je veljavnost te ponudbe najmanj            dni (opomba: najmanj 90 dni - šteto od dneva za javno odpiranje ponudb).
2. Strinjamo se, da cena blaga ne sme biti višja od ponujene ter da nismo upravičeni do podražitev.
3. Strinjamo se, da je izvedbeni rok največ 60 dni od obojestranskega podpisa pogodbe za to javno naročilo.
4. Izjavljamo, da ima vsa ponujena oprema       mesecev garancije (najmanj 24 mesecev) s strani proizvajalca. V tem obdobju so brezplačni vsi potrebni posegi servisnega specialista v sistem in vsi deli sistema, ki bi jih bilo potrebno zamenjati z novimi.

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:

* popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,
* popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije,
* napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

[ ]  se strinjamo [ ]  se ne strinjamo

**Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki točni in resnični.**

Ponudnik mora tej izjavi priložiti tehnično specifikacijo, certifikate, opis opreme, prospektni material in morebitne fotografije ponujene opreme.

Obrazec se naloži v zavihek »Predračun« v aplikaciji e-JN.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis: |

1. Za vse navedene tehnične značilnosti je zahtevan dokumentarni dokaz: uradni specifikacijski dokumenti ali brošure proizvajalca, znanstvene publikacije, ostale publikacije proizvajalca. Vse listine morajo biti javno dostopne. [↑](#footnote-ref-1)