OBR-1

|  |  |
| --- | --- |
| Predračun št. |  |

Ponudnik s podpisom tega obrazca izjavlja, da je preučil dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom in da je pripravljen sprejeti vse pogoje. Ponudnik s podpisom te izjave kazensko in materialno odgovarja, da ponujeno blago izpolnjuje zahteve naročnika ali boljše.

Predmet naročila je nakup, dobava in instalacija standardizirane opreme za raziskave in preizkušanje pohištvenih elementov naročnika UL, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana.

Servis in rezervni deli:

* v primeru okvare in napak na opremi zagotavljanje odzivnega časa servisa v roku 48 ur od prijave napake, čas za odpravo napak je največ 30 koledarskih dni,
* morebitne napake se sporoča v pisni obliki (e-pošta),
* doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja: 7 let po zaključeni instalaciji ponujene opreme.

Ponudnik se zavezuje, da bo ob primopredaji opreme predal:

* navodila za uporabo in vzdrževanje, programsko opremo ter ostalo dokumentacijo,
* vse garancije,
* vse ateste, licence in certifikate.

V ceno mora biti vključena tudi dostava in montaža opreme na končno mesto postavitve na UL, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Rožna dolina, Cesta VIII/34, Ljubljana ter šolanje uporabnikov.

Ponudnik se zavezuje izvesti to javno naročilo za znesek (vsi zneski so v EUR):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zap št.** | **Naziv opreme** | **Cena brez DDV** |
| 1. | Naprava za izmenično testiranje trdnosti in trajnosti sedeža in naslona pri stolih, kot to določajo standardi BIFMA X5.1, EN 1728, EN 1335, EN 581-2. |  |
| 2. | Naprava za merjenje šolskih stolov CMD EN 1729-1:2015 (Annex F) vključno s setom uteži (palica za določitev sredine teže 5 kg, 4 diski po 10 kg, 2 diska po 5 kg, 2 diska po 2,5 kg) |  |
| 3. | Naprava za test ugriza glede na zahteve iz standarda EN 716-2 |  |
| 4. | Preizkuševalno telo, krogla na verigi teže 2.5 kg v skladu s standardom EN 716-2 |  |
| 5. | Preizkuševalna telesa za preverjanje odprtin pri otroškem pohištvu. - R5-0,1mm, hemisferično, skladno z EN 716-2- R7-0,1mm, hemisferično, skladno z EN 716-2, EN 581-1- R12-0,1mm, hemisferično, skladno z EN 716-2, EN 581-1- R18-0,1mm, hemisferično, skladno z EN 716-2, EN 581-1- R12-0,1mm, skladno z EN 12227 |  |
|  |
| **Skupna vrednost brez DDV** |  |
| **DDV** |  |
| **Skupna vrednost z DDV**  |  |

V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

Izjavljamo:

1. Strinjamo se, da je veljavnost te ponudbe najmanj            dni (opomba: najmanj 90 dni - šteto od dneva za javno odpiranje ponudb).
2. Strinjamo se, da cena blaga ne sme biti višja od ponujene ter da nismo upravičeni do podražitev.
3. Strinjamo se, da je izvedbeni rok največ 120 dni od obojestranskega podpisa pogodbe za to javno naročilo.
4. Izjavljamo, da ima vsa ponujena oprema       mesecev garancije (najmanj 12 mesecev) s strani proizvajalca. V tem obdobju so brezplačni vsi potrebni posegi servisnega specialista v sistem in vsi deli sistema, ki bi jih bilo potrebno zamenjati z novimi.
5. Izjavljamo, da bomo, v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na podlagi predmetnega javnega razpisa in pozvani k sklenitvi pogodbe, v roku 5 dni po podpisu pogodbe o izvedbi javnega naročila naročniku izročili menično izjavo z bianco menico skladno z vzorcem *Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-6)*.
6. Izjavljamo, da bomo, v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na podlagi predmetnega javnega razpisa in pozvani k sklenitvi pogodbe, naročniku pred izplačilom računa dostavili ustrezno menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, ki bo veljala še vsaj 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka določenega v navedeni pogodbi in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bo skladna z vzorcem *Menična izjava za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-7)*.

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:

* popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,
* popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije,
* napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

[ ]  se strinjamo [ ]  se ne strinjamo

**Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki točni in resnični.**

Ponudnik mora tej izjavi priložiti tehnično specifikacijo, certifikate, opis opreme, prospektni material in morebitne fotografije ponujene opreme.

Obrazec se naloži v zavihek »Predračun« v aplikaciji e-JN.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis: |